**Bestimmung von Phosphat in geringen Konzentrationen**

Kennen Sie die Problematik mit „Algen im Pool“? Wahrscheinlich ist dann die Konzentration von Phosphat im Wasser zu hoch. Algen entstehen ab einer Konzentration von über 200 µg/l PO4. Der Einsatz von Phosphatbindemitteln wirkt diesem entgegen. Um Algenwachstum zu vermeiden, empfiehlt sich die regelmäßige Überwachung der Phosphatwerte.    
  
Mit dem Lovibond® PHOSPHAT TEST KIT haben wir die passende Lösung für Sie im Programm!   
  
Mit einer Schichttiefe von 9 cm ist das visuelle Test Kit besonders empfindlich und liefert zuverlässige Messergebnisse im Bereich von 0 - 1000 ppb (= 0 - 1,0 mg/l PO4). Ihre Vorteile: Das Test Kit (Art.-Nr. 15 78 00) punktet mit einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis und ist besonders einfach in der Handhabung.   
  
Haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich bei uns! Telefonisch oder per [E-Mail](mailto:vertrieb@tintometer.de?subject=Low-Range%20Phosphat%20Test%20Kit) steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.lovibond.com](http://www.lovibond.com).

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing

Schleefstr. 8-12

44287 Dortmund

Tel.: 0231 – 94510 0

Fax: 0231 – 94510 30

Email: [info@tintometer.de](mailto:info@tintometer.de)

Web: [www.lovibond.com](http://www.lovibond.com)